Nowa Wieś Wielka, 20 stycznia 2012r.

Znak: IŻ.361-03/12

W związku z prowadzonym postępowaniem, na dostawę materiałów wodno – kanalizacyjnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowe Wsi Wielkiej, do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które zgodnie z art. 38 ustawy Pzp udziela odpowiedzi
1. Dotyczy poz. 4,5 – czy kolumny hydrantów maja być wykonane z żeliwa sferoidalnego? Odpowiedz: dopuszcza się kolumny stalowe zabezpieczone antykorozyjnie ze wskazaniem na lakierowanie proszkowe ( hydranty nadziemne fi 80 PN 10 L 2150).
2. Dotyczy poz.  25-31 – czy należy wycenić nawiertaki NCS czy NWZ? Odpowiedź: dowolnie - stosujemy do średnic pon. 225 NCS dla fi 280 NWZ.
3. Dotyczy poz.32-35 – przejście pe/stal ma być jako złączka skręcana z gwintem czy gładka rura? Odpowiedź: pe/stal GZ.
4. Dotyczy poz38-42 rury kanalizacyjne lite czy spienione? Odpowiedź: lite.
5. Dotyczy poz. 48 – Jaka rurę wznośną wycenić ? Odpowiedź: rura lita PVC 315.
6. Dotyczy poz. 71 – jaka średnica węża? Wąż drenarski fi 110 w geowłókninie 

7. Dotyczy poz 72 – jakiej średnicy właz żeliwny p-5? Odp.- fi 600
8. Dotyczy poz 78- jaki właz ogrodowy? Odpowiedź: właz lekki ogrodowy z zawiasem i zamknięciem  pokrycie powierzchni: lakier asfaltowy, materiał: stal gat. St0S, masa: 7-10 kg.
9. Dotyczy poz 74 – czy można zaoferować właz p-25 żeliwno – betonowy fi 600? Odpowiedź: dopuszczamy właz żeliwno- betonowy.
10. Dotyczy poz.38,40,42 – jaka grubość ścianki rury PVC 160/1000,160/2000,200/2000? Odpowiedź: minimalna grubość ścianki - PVC 160/1000 ścianka 4,9,160/2000 ścianka 4,9, 200/2000 śscianka 5,9.
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                                  Dyrektor Jacek Puszka

